Міністерство освіти і науки України

Центральноукраїнський національний технічний університет

**МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення

**Звіт**

з виконаної лабораторної роботи № 2

дисципліни “ Архітектура комп’ютерів”

Виконав :

студент академічної групи КІ-15

Аннаєв А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перевірив :

Викладач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кропивницкий- 2018


Лабораторная работа № 2


Тема: USB – UART преобразователь.

**Задание:**

На базе отладочной платы ek-tmc4c1294xl создать ретранслятор usb-uart.

Производитель отладочных плат, Texas Instruments® предоставляет библиотеку для работы с USB. Она представляет собой набор типов данных и функций для создания, настройки глобальных параметров USB-устройств





Листинг usb\_interface.c

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// The languages supported by this device.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

const uint8\_t g\_pui8LangDescriptor[] = {

4,

USB\_DTYPE\_STRING,

USBShort(USB\_LANG\_EN\_US)

};

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// The manufacturer string.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

const uint8\_t g\_pui8ManufacturerString[] = {

(17 + 1) \* 2,

USB\_DTYPE\_STRING,

'T', 0, 'e', 0, 'x', 0, 'a', 0, 's', 0, ' ', 0, 'I', 0, 'n', 0, 's', 0,

't', 0, 'r', 0, 'u', 0, 'm', 0, 'e', 0, 'n', 0, 't', 0, 's', 0,

};

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// The product string.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

const uint8\_t g\_pui8ProductString[] = {

2 + (16 \* 2),

USB\_DTYPE\_STRING,

'V', 0, 'i', 0, 'r', 0, 't', 0, 'u', 0, 'a', 0, 'l', 0, ' ', 0,

'C', 0, 'O', 0, 'M', 0, ' ', 0, 'P', 0, 'o', 0, 'r', 0, 't', 0

};

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// The serial number string.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

const uint8\_t g\_pui8SerialNumberString[] = {

2 + (8 \* 2),

USB\_DTYPE\_STRING,

'1', 0, '2', 0, '3', 0, '4', 0, '5', 0, '6', 0, '7', 0, '8', 0

};

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// The control interface description string.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

const uint8\_t g\_pui8ControlInterfaceString[] = {

2 + (21 \* 2),

USB\_DTYPE\_STRING,

'A', 0, 'C', 0, 'M', 0, ' ', 0, 'C', 0, 'o', 0, 'n', 0, 't', 0,

'r', 0, 'o', 0, 'l', 0, ' ', 0, 'I', 0, 'n', 0, 't', 0, 'e', 0,

'r', 0, 'f', 0, 'a', 0, 'c', 0, 'e', 0

};

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// The configuration description string.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

const uint8\_t g\_pui8ConfigString[] = {

2 + (26 \* 2),

USB\_DTYPE\_STRING,

'S', 0, 'e', 0, 'l', 0, 'f', 0, ' ', 0, 'P', 0, 'o', 0, 'w', 0,

'e', 0, 'r', 0, 'e', 0, 'd', 0, ' ', 0, 'C', 0, 'o', 0, 'n', 0,

'f', 0, 'i', 0, 'g', 0, 'u', 0, 'r', 0, 'a', 0, 't', 0, 'i', 0,

'o', 0, 'n', 0

};

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// The descriptor string table.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

const uint8\_t \* const g\_pui8StringDescriptors[] = {

g\_pui8LangDescriptor,

g\_pui8ManufacturerString,

g\_pui8ProductString,

g\_pui8SerialNumberString,

g\_pui8ControlInterfaceString,

g\_pui8ConfigString

};

#define NUM\_STRING\_DESCRIPTORS (sizeof(g\_pui8StringDescriptors) / \

sizeof(uint8\_t \*))

tUSBDCDCDevice g\_psCDCDevice = {

USB\_VID\_TI\_1CBE,

USB\_PID\_SERIAL,

0,

USB\_CONF\_ATTR\_SELF\_PWR,

ControlHandler,

(void \*)&g\_psCDCDevice,

USBBufferEventCallback,

(void \*)&g\_psRxBuffer,

USBBufferEventCallback,

(void \*)&g\_psTxBuffer,

g\_pui8StringDescriptors,

NUM\_STRING\_DESCRIPTORS

};

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Receive buffer (from the USB perspective).

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

uint8\_t g\_ppui8USBRxBuffer[UART\_BUFFER\_SIZE];

tUSBBuffer g\_psRxBuffer = {

false, // This is a receive buffer.

ReceiveDataHandler, // pfnCallback

(void \*)&g\_psCDCDevice, // Callback data is our device pointer.

USBDCDCPacketRead, // pfnTransfer

USBDCDCRxPacketAvailable, // pfnAvailable

(void \*)&g\_psCDCDevice, // pvHandle

g\_ppui8USBRxBuffer, // pcBuffer

UART\_BUFFER\_SIZE, // ulBufferSize

};

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Transmit buffer (from the USB perspective).

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

uint8\_t g\_ppcUSBTxBuffer[UART\_BUFFER\_SIZE];

tUSBBuffer g\_psTxBuffer = {

true, // This is a transmit buffer.

TransmitDataHandler, // pfnCallback

(void \*)&g\_psCDCDevice, // Callback data is our device pointer.

USBDCDCPacketWrite, // pfnTransfer

USBDCDCTxPacketAvailable, // pfnAvailable

(void \*)&g\_psCDCDevice, // pvHandle

g\_ppcUSBTxBuffer, // pcBuffer

UART\_BUFFER\_SIZE, // ulBufferSize

};

# Листинг usb\_interface.c

#ifndef USB\_INTERFACE\_H

#define USB\_INTERFACE\_H

#define RX\_BUFFER\_SIZE 1024

#define TX\_BUFFER\_SIZE 1024

#define UART\_BUFFER\_SIZE 1024

#define DESCRIPTOR\_DATA\_SIZE (COMPOSITE\_DCDC\_SIZE + COMPOSITE\_DCDC\_SIZE)

extern uint8\_t RXBUFFER[RX\_BUFFER\_SIZE];

extern uint8\_t TXBUFFER[TX\_BUFFER\_SIZE];

#define COMMAND\_DATA\_RECEIVED 0x00000001

#define COMMAND\_STATUS\_UPDATE 0x00000002

#define COMMAND\_TRANSMIT 0x00000004

extern uint32\_t g\_ui32Flags;

extern bool g\_bUSBConfigured;

extern bool IsTransmit;

extern uint32\_t RxHandlerEcho

(void \*pvCBData, uint32\_t ui32Event, uint32\_t ui32MsgValue, void \*pvMsgData);

extern uint32\_t ReceiveDataHandler

(void \*pvCBData, uint32\_t ui32Event, uint32\_t ui32MsgValue, void \*pvMsgData);

extern uint32\_t TxHandlerEcho

(void \*pvlCBData, uint32\_t ui32Event, uint32\_t ui32MsgValue, void \*pvMsgData);

extern uint32\_t TransmitDataHandler

(void \*pvlCBData, uint32\_t ui32Event, uint32\_t ui32MsgValue, void \*pvMsgData);

extern uint32\_t ControlHandler

(void \*pvCBData, uint32\_t ui32Event, uint32\_t ui32MsgValue, void \*pvMsgData);

extern uint32\_t EventHandler

(void \*pvCBData, uint32\_t ui32Event, uint32\_t ui32MsgData, void \*pvMsgData);

extern tUSBBuffer g\_psTxBuffer;

extern tUSBBuffer g\_psRxBuffer;

extern tUSBDCDCDevice g\_psCDCDevice;

extern uint8\_t g\_pui8USBTxBuffer[];

extern uint8\_t g\_pui8USBRxBuffer[];

bool TransmitData(uint8\_t \*src, uint16\_t src\_len);

void InitializeUSB();

void CheckForSerialStateChange(const tUSBDCDCDevice \*psDevice, int32\_t i32Errors);

void PackageTxLedOn();

void PackageTxLedOff();

void HostRequestLedOn();

void HostRequestLedOff();

#endif // USB\_INTERFACE\_H

# Листинг usb\_api.c

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Флаг управления

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

uint32\_t g\_ui32Flags = 0;

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Флаг признак того что данные доставлены

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

bool IsTransmit = true;

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Буффер приема и отправки

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

uint8\_t RXBUFFER[RX\_BUFFER\_SIZE];

uint8\_t TXBUFFER[TX\_BUFFER\_SIZE];

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Признак того что USB готов к обмену

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

bool g\_bUSBConfigured = false;

// Индикация передачи одного пакета

void PackageTxLedOn() ;

// Индикация передачи одного пакета

void PackageTxLedOff() ;

// Индикация одного обращения к хосту

void HostRequestLedOn() ;

// Индикация одного обращения к хосту

void HostRequestLedOff();

// Передача накопленных ошибок хосту

void CheckForSerialStateChange(const tUSBDCDCDevice \*psDevice, int32\_t i32Errors);

// Установка параметров связи для использования в UART.

bool SetLineCoding(tLineCoding \*psLineCoding) ;

// Определение параметры связи используюмые UART.

void GetLineCoding(tLineCoding \*psLineCoding);

//Обрабатывает уведомления драйвера CDC, связанные с управлением и настройкой устройства.

uint32\_t ControlHandler(void \*pvCBData, uint32\_t ui32Event, uint32\_t ui32MsgValue, void \*pvMsgData) ;

// Обработчик прерывания отправки данных

uint32\_t TransmitDataHandler(void \*pvCBData, uint32\_t ui32Event, uint32\_t ui32MsgValue, void \*pvMsgData);

// Обработчик прерывания приема данных

uint32\_t ReceiveDataHandler(void \*pvCBData, uint32\_t ui32Event, uint32\_t ui32MsgValue, void \*pvMsgData);

// Инициализация USB

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

void InitializeUSB() {

//

// Not configured initially.

g\_bUSBConfigured = false;

//

// Enable the peripherals used in this example.

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL\_PERIPH\_USB0);

//

// Initialize the transmit and receive buffers for first serial device.

USBBufferInit(&g\_psTxBuffer);

USBBufferInit(&g\_psRxBuffer);

//

//

USBDCDFeatureSet(0, USBLIB\_FEATURE\_CPUCLK, &g\_ui32SysClock);

USBDCDFeatureSet(0, USBLIB\_FEATURE\_USBPLL, &ui32PLLRate);

//

// Инициализация канала обмена USB

USBDCDCInit(0, &g\_psCDCDevice);

}

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Листинг uart\_api.c

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//Флаг, указывающий, действительно ли мы отправляем условие Break.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

bool g\_bSendingBreak = false;

uint32\_t g\_ui32UARTTxCount = 0;

uint32\_t g\_ui32UARTRxCount = 0;

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Расчет времени передачи одного пакета

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

uint32\_t GetUartBits();

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Установка параметров связи для использования в UART.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

void SetUartConfig(uint32\_t rate, uint32\_t config);

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Определение параметры связи используюмые UART.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

void GetUartConfig(uint32\_t \*rate, uint32\_t \*config);

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Set the state of the RS232 RTS and DTR signals. Handshaking is not

// supported so this request will be ignored.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

void SetControlLineState(unsigned short usState) ;

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Обрабочик прерывания UART

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

void USBUARTIntHandler(void) ;

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

void USBUARTPrimeTransmit(uint32\_t ui32Base);

}

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

int32\_t ReadUARTData(void) ;

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Эта функция устанавливает или очищает условие прерывания на перенаправленной линии UART RX.

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

void SendBreak(bool bSend) ;

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Инициализация USB

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

void InitializeUART() {

SysCtlPeripheralEnable(UART\_SYSPERIPH);

SysCtlPeripheralEnable(UART\_GPIO\_PERIPH);

//

// Настройка UART

GPIOPinConfigure(UART\_RX\_CHANNEL);

GPIOPinConfigure(UART\_TX\_CHANNEL);

GPIOPinTypeUART(UART\_PORT\_BASE, RX\_GPIO\_PIN | TX\_GPIO\_PIN);

//

// Set the default UART configuration.

UARTConfigSetExpClk(UART\_BASE, g\_ui32SysClock, DEFAULT\_BIT\_RATE, DEFAULT\_UART\_CONFIG);

UARTFIFOLevelSet(UART\_BASE, UART\_FIFO\_TX4\_8, UART\_FIFO\_RX4\_8);

uint32\_t config = (UART\_INT\_OE | UART\_INT\_BE |UART\_INT\_PE |UART\_INT\_FE |UART\_INT\_RT|

UART\_INT\_TX | UART\_INT\_RX);

//

// Configure and enable UART interrupts.

UARTIntClear(UART\_BASE, UARTIntStatus(UART\_BASE, false));

UARTIntEnable(UART\_BASE, config);

//

// Enable interrupts now that the application is ready to start.

IntEnable(UART\_INT\_NUM);

}

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Листинг uart\_interface.h

#ifndef UART\_INTERFACE\_H

#define UART\_INTERFACE\_H

#define DEFAULT\_BIT\_RATE 115200

#define DEFAULT\_UART\_CONFIG (UART\_CONFIG\_WLEN\_8 | UART\_CONFIG\_PAR\_NONE | \

UART\_CONFIG\_STOP\_ONE)

#define UART\_SYSPERIPH SYSCTL\_PERIPH\_UART6

#define UART\_GPIO\_PERIPH SYSCTL\_PERIPH\_GPIOP

#define UART\_PORT\_BASE GPIO\_PORTP\_BASE

#define UART\_RX\_CHANNEL GPIO\_PP0\_U6RX

#define UART\_TX\_CHANNEL GPIO\_PP1\_U6TX

#define UART\_INT\_NUM INT\_UART6

#define UART\_BASE UART6\_BASE

#define TX\_GPIO\_PIN GPIO\_PIN\_1

#define RX\_GPIO\_PIN GPIO\_PIN\_0

// максимальное значение

#define MAX\_BAUD\_RATE 1000000

extern bool g\_bSendingBreak;

uint32\_t GetUartBits();

void InitializeUART();

void SetUartConfig(uint32\_t rate, uint32\_t config);

void GetUartConfig(uint32\_t \*rate, uint32\_t \*config);

void SetControlLineState(unsigned short usState);

void SendBreak(bool bSend);

int32\_t ReadUARTData(void);

#endif //UART\_INTERFACE\_H

# Листинг main.c

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Частота тактирования

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

uint32\_t g\_ui32SysClock = 0;

uint32\_t ui32PLLRate;

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Глобальный счетчик тиков

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

uint32\_t g\_ui32SysTickCount = 0;

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Обработчик SysTick

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

void SysTickIntHandler(void) {

g\_ui32SysTickCount++;

}

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// Точка входа в программу

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

int main(void) {

//

//Конфигурирование системного тактирования

g\_ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL\_XTAL\_25MHZ | SYSCTL\_OSC\_MAIN |

SYSCTL\_USE\_PLL | SYSCTL\_CFG\_VCO\_480),

120000000);

// Tell the USB library the CPU clock and the PLL frequency.

// This is a new requirement for TM4C129 devices.

SysCtlVCOGet(SYSCTL\_XTAL\_25MHZ, &ui32PLLRate);

//

// Активация USB

PinoutSet(false, true);

//

// Активация и настройка системы тактирования

SysTickPeriodSet(g\_ui32SysClock / SYSTICKS\_PER\_SECOND);

SysTickIntEnable();

SysTickEnable();

//

// Инициализация канала UART

InitializeUART();

//

// Инициализация стека USB

InitializeUSB();

//

// Главный цикл обработки

while(true) {

if(g\_ui32Flags & COMMAND\_STATUS\_UPDATE) {

IntMasterDisable();

g\_ui32Flags &= ~COMMAND\_STATUS\_UPDATE;

IntMasterEnable();

}

//

// Есть данные для обработки

if(g\_ui32Flags & COMMAND\_DATA\_RECEIVED ) {

ProcessData();

g\_ui32Flags &= ~COMMAND\_DATA\_RECEIVED ;

}

//

// Если установлен флаг отправки данных

if(g\_ui32Flags & COMMAND\_TRANSMIT) {

StartTesting();

g\_ui32Flags &= ~COMMAND\_TRANSMIT ;

}

}

}

